|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Объект:* | | | {{ facility\_name }} | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата:* | | « | {{ day }} | » | {{ month }} | | | | {{ year }} г. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Основание выполнения работ:* | | | | | | График проведения ППР оборудования АСУ, А и ТМ | | | | | | | | | |
| КЦ-1 КС-45 «Усинская» на {{ sched\_year }} г. от {{ shed\_date\_utv }}г. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Регламентирующие документы*: | | | | | | | Перечень регламентных работ по обслуживанию | | | | | | | | |
| оборудования систем САУ, закрепленного за службой АСУ, А и ТМ на объекте СМГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Бованенково-Ухта» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Приборы и средства КИПиА:* | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *№ п/п* | *Наименование* | | | | | | | | | *Кол-во* | | | *Вид ТО* | *п. перечня регл. работ* | |
|  | САУ ДКУ | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | пп.48,39 | |
|  | Сигнализатор давления «Садко 44» | | | | | | | | | 2 | | | ТО4 | пп.8,39 | |
|  | Соединительная коробка КСВ КП6-13 ХЛ1 | | | | | | | | | 2 | | | ТО4 | пп.25,39 | |
|  | Соединительная коробка КСВ КП24-14 ХЛ1 | | | | | | | | | 3 | | | ТО4 | пп.25,39 | |
|  | Датчики избыточного давления Метран 150 TG4 | | | | | | | | | 3 | | | ТО4 | пп.5,39 | |
|  | Датчики температуры ТСМУ 014.91 | | | | | | | | | 2 | | | ТО4 | пп.11,39 | |
|  | Реле давления | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | пп.8,39 | |
|  | Реле температуры | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | пп.11,39 | |
|  | ИК | | | | | | | | | 37 | | | ТО4 | п.49 | |
|  | Блок питания PHOENIX CONTACT 24VDC/10A | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | пп.37,39 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Результат выполненных работ:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования КИПиА выполнено в полном объеме с надлежащим качеством. Оборудование находится в исправном состоянии и включено в работу.  {%p if remarks %}  **Выявлены замечания:** {{ remarks }}  {%p endif %} | | | | | | | | | | | | | | | |
| {{ employee1 }} | | | | | | | | {{ name1 }} | | | / |  | | |
|  | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись) | | |
| {{ employee2 }} | | | | | | | | {{ name2 }} | | | / |  | | |
|  | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись) | | |
| {%p if employee3 %}  {{ employee3 }} | | | | | | | | {{ name3 }} | | | / |  | | |
|  | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись)  {%p endif %} | | |